        gboxt - gbox-trace
        ------------------
        gbox trace ist ein tool um die Ausgabe in eine Datei oder zum UDP
        umzuleiten. In der gbox_cfg muss dazu noch eine Zeile eingefgt werden

        # Umleiten nach /var/tmp/debug.txt
        Z: { 00 11 } 192.168.1.29 8024

        # Umleiten zum UDP
        Z: { 00 12 } 192.168.1.29 8024
        Alle debug Meldungen werden via UDP zum PC (ip die in gbox_cfg
        schon frs loggen angegeben ist) geschickt. Zum capture das gboxt.exe
        benutzen

        # Normale Einstellungen
        Z: { 01 10 } 192.168.1.29 8024


        Fr den trace kann auch cwshare.exe benutzt werden ! (wird empfohlen)
